## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **СОДЕРЖАНИЕ** |
| **1** | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».  Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ».  ИНН/КПП: 1655018804/165501001 ОГРН: 1021602854965  Юридический/почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| **2** | Наименование объекта закупки | Поставка безмасляного поршневого компрессора 100л |
| **3** | ОКПД 2 | 28.13.28.000 |
| **4** | Описание объекта закупки, согласно ст.33 ФЗ №44 с применением КТРУ либо без него, ст.6.1. ФЗ №223, указание требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | **\*Технические характеристики указаны ниже**  Товар должен быть новым. Год выпуска не ранее 2021 года.  Качество товара должно подтверждаться паспортами, гарантийными талонами, инструкциями по эксплуатации, сертификатами качества и соответствия ГОСТ и другими документами, подтверждающими качество данного вида товара. |
| **5** | Срок гарантии, гарантийные обязательства, техническое обслуживание/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания\*  *Указан срок гарантии, гарантийных обязательств, необходимости технического обслуживания/стоимость, оплата гарантийных обязательств, технического обслуживания* | Срок гарантийных обязательств не менее срока, указанного в паспорте оборудования. 12 месяцев. |
| **6** | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Казань, ул. Сибирский тракт д.12 |
| **7** | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 40 рабочих дней |
| **8** | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | **Доставка, выгрузка, подъем на 1 этаж - силами и средствами Поставщика.**  **Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет.**  Товар должен быть поставлен в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при обычных условиях хранения и транспортировки. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ иным нормативным документам и содержать информацию (сопроводительную надпись) о его содержимом (упаковочный лист). |
| **9** | Валюта закупки | Российский рубль |
| **10** | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |
| **11** | Обеспечение исполнения договора (%) | 10 |
| **12** | Критерии оценки  Обязательные требования к участнику закупки/ Требование к документам, представляемым участниками закупки для подтверждения права участвовать в закупке | Цена |

|  |  |
| --- | --- |
| \*Технические характеристики объекта закупки: |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **ОКПД 2** | **Наименование товара** | **Показатели (технические и функциональные характеристики)** | **Значения показателей** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | | 1 | 28.13.28.000 | Компрессор Remeza СБ4-100.OLD15СТM с осушителем или эквивалент | Исполнение | Стационарный | шт | 1 | | Безмасляный | Да | | Осушитель | наличие | | Мощность, кВт | Не менее 1-2 | | Вид компрессора | Поршневой | | Рабочее напряжение, В | 220 | | Вид охлаждения | воздушный | | Тип ресивера | Горизонтальный | | Тип питания | Электрический | | Тип привода | Прямой | | Давление, Бар | Не менее 7 не более 8 | | Производительность, л/мин | не менее 230 не более 250 | | Габариты, мм:  Длина | Не менее 1170 не более 1190 | | Ширина | Не менее 410 не более 500 | | Высота | Не менее 895 не более 900 | | Масса, кг | Не менее 96 кг | |  |