## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **СОДЕРЖАНИЕ** |
| **1** | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».  Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ».  ИНН/КПП: 1655018804/165501001  ОГРН: 1021602854965  Место нахождения (юридический адрес): 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68.  Почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| **2** | Наименование объекта закупки | Поставка гибкой подводки |
| **3** | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12 |
| **4** | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 30 рабочих дней |
| **5** | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | **Доставка, выгрузка до склада 1 этаж - силами и средствами Поставщика.**  **Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет.** |
| **6** | Валюта закупки | Российский рубль |
| **7** | Обеспечение исполнения договора (%) | 10% |
| **8** | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |

**\*Технические характеристики объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТРУ** | **ОКПД2/**  **ограничения и запреты** | **Показатели (технические и функциональные характеристики)** | | **Значение показателей** | **Единица измерения по ОКЭИ** | **Количество** |
| 1 | Подводка гибкая | 22.19.30.120   126н (1);  617 |  | Длина шланга, | 50 см | шт. | 50 |
|  | Рабочая среда | Вода |
|  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |
|  | Резьба | 1/2" |
|  | Тип соединения | Гайка-штуцер |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 2 | Подводка гибкая | 22.19.30.120   126н (1);  617 |  | Длина, | 50 см | шт. | 50 |
|  | Рабочая среда | Вода |
|  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |
|  | Резьба, | 1/2" |
|  | Тип соединения | Гайка-гайка |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 3 | Подводка гибкая | 22.19.30.120  126н (1);  617 |  | Длина | 100 см | шт | 25 |
|  | Рабочая среда | Вода |
|  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |
|  | Резьба, | 1/2" |
|  | Тип соединения | Гайка-гайка |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 4 | Подводка гибкая к смесителю | 22.19.30.120   126н (1);  617 |  | Длина шланга: | 50 см | шт | 200 |
|  | Рабочая среда: | Вода |
|  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|  | Материал фитингов | Латунь, покрытая никелем |
|  | Размер, соединения | М10\*1 – гайка 1/2ʺ |
|  | Тип соединения | Гайка-штуцер |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |