## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на осуществление закупки для нужд ФГБОУ ВО КНИТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **СОДЕРЖАНИЕ** |
| **1** | Информация о Заказчике | Федеральное государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».Наименование сокращенное: ФГБОУ ВО «КНИТУ».ИНН/КПП: 1655018804/165501001ОГРН: 1021602854965Место нахождения (юридический адрес): 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68.Почтовый адрес: 420015, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 68. |
| **2** | Наименование объекта закупки  | Поставка гибкой подводки |
| **3** | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Казань, ул. Сибирский тракт, 12 |
| **4** | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | в течение 30 рабочих дней |
| **5** | Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | **Доставка, выгрузка до склада 1 этаж - силами и средствами Поставщика.****Все виды погрузо-разгрузочных работ (включая работы с применением грузоподъемных механизмов и средств) осуществляются поставщиком самостоятельно или с привлечением третьих лиц за свой счет.** |
| **6** | Валюта закупки | Российский рубль |
| **7** | Обеспечение исполнения договора (%)  | 10% |
| **8** | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. | 100% постоплата в течение 7 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара |

**\*Технические характеристики объекта закупки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование ТРУ** | **ОКПД2/****ограничения и запреты** | **Показатели (технические и функциональные характеристики)** | **Значение показателей** | **Единица измерения по ОКЭИ** | **Количество** |
| 1      | Подводка гибкая        | 22.19.30.120 126н (1);617      |   | Длина шланга,  | 50 см  |  шт.     |  50     |
|   | Рабочая среда  | Вода |
|   | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|   | Материал фитингов  | Латунь, покрытая никелем |
|   | Резьба | 1/2"  |
|  | Тип соединения  | Гайка-штуцер |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|   | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 2      | Подводка гибкая        | 22.19.30.120 126н (1);617     |   | Длина,  | 50 см |   шт.    |   50    |
|   | Рабочая среда  | Вода |
|   | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|   | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|  | Материал фитингов  | Латунь, покрытая никелем |
|   | Резьба,  |  1/2" |
|  | Тип соединения  | Гайка-гайка |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|   | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 3     | Подводка гибкая       | 22.19.30.120126н (1);617    |   | Длина  | 100 см | шт      | 25      |
|  | Рабочая среда  | Вода |
|  | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|   | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|   | Материал фитингов  | Латунь, покрытая никелем |
|   | Резьба,  |  1/2" |
|  | Тип соединения  | Гайка-гайка |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|   | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |
| 4     | Подводка гибкая к смесителю     | 22.19.30.120 126н (1);617    |   | Длина шланга: | 50 см |    шт  |    200  |
|   | Рабочая среда:  | Вода |
|   | Материал внутренней трубки и прокладки | Нетоксичная резина (EPDM) |
|  | Материал оплетки | Нержавеющая сталь |
|   | Материал фитингов  | Латунь, покрытая никелем |
|   | Размер, соединения  | М10\*1 – гайка 1/2ʺ   |
|  | Тип соединения  | Гайка-штуцер |
|  | Максимальная рабочая температура | Не более 95°С |
|  | Максимальное рабочее давление | Не более 12 бар |